广州市第三少年宫雨污排水管线勘测摸查复核等

技术咨询服务采购需求清单

各单位：

本单位就“广州市第三少年宫雨污排水管线勘测摸查复核等技术咨询服务”进行询价，请合格的供应商按要求予以报价。

一、项目范围和要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目内容 | 工作内容 | 规模 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | 排水管线摸查 | 现状排水管线探测、测量、出图 | 24051㎡ | 4月中下旬 | 规模为预估数量，若有上下浮动不再增加费用。完成检测和出具排水现状图纸 |
| CCTV检测 | 1379.54m |
| 管道潜望镜检测 | 1192.94m |

二、项目内容

1.现状的雨水、污水、合流管道的走向、连接关系、平面坐标、管底高程、材质、管径等参数；包含了雨水、污水立管、化粪池、隔油池、沉淀池等附属物的摸查；包含了雨水、污水管道的错接、混接位置的摸查、标注说明。

2.合格的供应商应具备公告中列明的所有资格。

3.符合条件的供应商，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并一次性报出不得更改的价格。请严格按要求制作响应文件。所有证书类文件必须在有效期内。所有文件必须加盖公章。对于不符合要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

4、采购方式：询价采购。

5、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须考虑单价及总价、要求的标准，投标报价包含实施费用、人员费用、报告费用等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含人员费用、加班费、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

6、交货期：中标后按照采购人需求提交报告。

7、项目地点：采购人指定的地点。

8、采购方在确定成交供应商后有权对实施的细则做适当调整。  
 9、售后服务：如有需要，成交供应商需为采购方提供一年内复检一次。

10、验收方法及标准

验收依据：按标准完成检测后出具相关部门认可的检测报告。  
 11、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：  
 （1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。  
 （2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。  
 （3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。  
 （4）未提供询价响应文件、报价一览表、服务体系说明及售后服务承诺。